附件1

城域“毫秒用算”专项行动工作指引

序号	工作指引	类型
一、算力中心毫秒互连
1	城域中型及以上算力中心间光层单向互连时延＜1毫秒	必选
2	城域重要站点全光交叉（OXC/ROADM）部署率≥50%	必选
3	开展不少于1种算力中心间网络创新技术验证（如全光高速大容量无损传输、任务式调度、算网运维智能体、广域无损网络等技术）	必选
4	部署400Gbps及以上出口端口的城域中型及以上算力中心占比≥50%	可选
二、算力资源毫秒接入
5	城域算力1毫秒时延圈覆盖率≥70%	必选
6	开展不少于1种全光入算新技术验证（如小颗粒OTN、OTN P2MP等技术）	必选
7	不少于1类入算专线服务体验等级满足≥4A（如OTN专线、数据专线等）	必选
8	综合接入点100Gbps OTN覆盖率≥20%	可选
9	具备一跳入算能力的综合接入点比例≥75%	可选
三、算力应用毫秒可达
10	算力应用终端到算力中心服务器的单向网络时延<10毫秒	必选
11	开通不少于1种算网融合业务套餐（如算网弹性服务、数据快递服务等），服务不少于4类行业应用	必选